Recording System 구축 규격서

1. 물량 내역서

품 명	제조사 / 규격	수량	단위	비고
1) Pro Tools System	AVID, Pro Tools HD System	1	SET	공급자 증명원
	- Pro Tools HDX Card *1ea			기술지원 확약서
	(HD Software 포함)
	- HD I/O 16x16 *1ea
	- HD I/O 8x8x8 *1ea
2) Mixing Controller	AVID, S3	1	EA	공급자 증명원 기술지원 확약서
3) Workstation	APPLE, Mac Pro	1	EA
	- 3.5GHz 8코어 Interl Xeon W 프로세서 - 32GB(4x8GB) DDR4 ECC 메모리 - Radeon Pro 580X(8GB GDDR5 메모리) - 1TB SSD 저장 장치 - AppleCare+ - 발판 달린 스테인리스 스틸 프레임 - Magic Mouse 2 - Magic Keyboard with Numeric Keypad 한국어
4) Workstation Monitor	DELL, UltraSharp U2421	2	EA
5) Digital Signal Processor	BRICASTI, M7 with Remote	1	SET	공급자 증명원 기술지원 확약서
6) Master Compressor	SSL, XLogic G Series Compressor	1	EA	공급자 증명원 기술지원 확약서
7) Monitor Controller	SPL, MTC2381	1	EA	공급자 증명원 기술지원 확약서
8) Cue System	BEHRINGER, Powerplay	1	SET
	- P16M * 7ea
	- P16i * 1ea
9) Console Desk	제작, W2,350 x H760 x D1,100	1	SET	CAD 도면제출
10) 이동용 Rack Bay	제작, W558 x H760 x D680	2	EA	CAD 도면제출
11) Patch Bay	M&M, JF231	2	EA
12) Cable #1	MOGAMI, Mic Cable 100M	3	SET
13) Cable #2	MOGAMI, Line Cable 2Multi 100M	1	SET
14) Cable #3	MOGAMI, 8Multi Cable 100M	6	SET
15) Audio Connector #1	NEUTRIK, NC3MXX	100	SET
16) Audio Connector #2	NEUTRIK, NC3FXX	100	SET
17) Audio Connector #3	NEUTRIK, NP3X	100	SET
18) Audio Connector #4	25 D-sub	50	SET
19) System Install & Setting / 운영교육		1	식

2. 장비 사양서

Pro Tools HD System

기  능

본 시스템은 고해상도 디지털 오디오 레코딩, 편집, 신호처리, 믹싱 및 I/O를 Windows 및 Mac 플랫폼에서 처리하기 위한 시스템으로 다음과 같은 사양에 준한다.

Pro Tools HDX Card

Form factor	: Desktop chassis

Thunderbolt 연결	: Thunderbolt3 포트2개

USB 연결	: USB3.0 포트

Mac mini 인클로저	: Thunderbolt3 포트

대역폭

Thunderbolt3	: 40Gbit/s

PCIe	: 2.75MB/s

소비전력	: 96W

크기 (H x W x D)	: 238 x 57 x 368mm

Software requirements	: Pro Tools / Ultimate

HD I/O 16x16

Analog inputs	: 16

Analog Outputs	: 16

AES/EBU I/O	: 2

AES single-wire (192kHz)	: yes

S/PDIF I/O	: 1 in + 1 out (coax or optical)

ADAT I/O	: 8

S/MUX	: S/MUX Ⅱ and Ⅳ

SRC	: N/A

Word Clock I/O	: 1 In + 1 Out

Loop Sync I/O	: 1 In + 1 Out

Digital interface	: DigiLink Mini

Dynamic range ADC	: 122dB

Dynamic range DAC	: 125dB

THD + ADC	: -114dB

THD + DAC	: -110dB

Frequency response ADC	: 20Hz – 20kHz (±0.03dB)

Frequency response DAC	: 20Hz – 20kHz (±0.15dB)

Metering	: 324-segment LEDs

Chassis	: 2U rack-mountable

HD I/O 8x8x8

Analog inputs	: 8

Analog Outputs	: 8

AES/EBU I/O	: 8 + 2

AES single-wire (192kHz)	: yes

S/PDIF I/O	: 1 In + 1 Out (coax or optical)

ADAT I/O	: 8 + 8

S/MUX	: S/MUX Ⅱ and Ⅳ

SRC	: 8채널 (디지털 카드)

Word Clock I/O	: 1 In + 1 Out

Loop Sync I/O	: 1 In + 1 Out

Digital interface	: DigiLink Mini

Dynamic range ADC	: 122dB

Dynamic range DAC	: 125dB

THD + ADC	: -114dB

THD + DAC	: -110dB

Frequency response ADC	: 20Hz – 20kHz (±0.03dB)

Frequency response DAC	: 20Hz – 20kHz (±0.15dB)

Metering	: 324-segment LEDs

Chassis	: 2U rack-mountable

Mixing Controller

기  능

본 기기는 DAW종류와 상관없이 레코딩, 에디팅, 믹싱 콘트롤 전반에 걸쳐 빠르고 직관적으로 작업할 수 있는 기기로 다음과 같은 규격에 준한다.

사  양

Channels strips / faders	: 16 (up to 6 fader banks)

Encoders	: 32 total–16 assignable encoders, 8channel	control encoders, 8global control encoders

Metering	: 16 10-segment meters, with pre-and power-fade	metering options

Analog inputs	: 4 total-2 XLR mic/line input and 2 TRS line	inputs for connecting mics, instruments, and	other devices for recording

Analog outpus	: 4 totla-2 XLR input outputs and 2 TRS line	outputs for connecting studio monitors

Headphone output	: 1 (1/4 inch TRS) with level control

Ancillary I/O	: 2 USB2.0 ports, 1 footswitch port, Kensington	lock slot

Dimensions (W x D x H)	: 710 x 72 x 363mm

Weight	: 6.2kg

Workstation

기  능

본 기기는 고해상도 디지털 오디오 레코딩, 편집, 신호처리, 믹싱 및 I/O를 운용하기 위한 플랫폼 기기로 다음과 같은 규격에 준한다.

사  양

프로세서

3.5GHz Intel Xeon W 프로세서

8코어, 16스레드

최대 4.0GHz Turbo Boost

24.5MB 캐시

2666MHz 메모리 지원

메모리	: 32GB (4x8GB) DDR4 ECC

그래픽

컴퓨팅 유닛 36개, 스트림 프로세서 2304개

8GB의 GDDR5 메모리

최대 5.6Tf 단정도

HDMI 2.0 포트 2개 기본 장착

내부 Thunderbolt3 포트 지원을 위해 시스템에 라우팅된 DisplayPort 단자 4개

최대 4K 디스플레이 6대, 5K 디스플레이 2대 또는 Pro Display XDR 2대 지원

절반 높이 MPX 모듈이 MPX 베이에 장착되고 PCIe 슬롯 2로 추가 확장 가능

전원공급장치	: 1.4KW

최대 연속 출력	: 108V ~ 125V or 220V ~ 240V에서 1280W

확장 슬롯 PCI Express 확장 슬롯 8개

MPX 모듈 2개 또는 최대 4개의 PCI Express 카드 슬롯

각 MPX 베이 제공

x16 Gen3 대역폭 (그래픽)

x8 Gen3 대역폭 (Thunderbolt)

DisplayPort 비디오 라우팅

MPX 모듈용 최대 전력 500W

전체 길이 PCI Express Gen3 슬롯 3개

x16 슬롯 1개, x8 슬롯 2개

75W 보조 전력 이용 가능

절반길이 x4 PCI Express Gen3 슬롯 1개

저장장치	: 256GB SSD

입력/출력

절반 길이 x4 PCI Express 슬롯에 I/O 카드 설치 및 다음 포함

USB3 포트 2개	: USB-A 지원 (최대 5Gb/s)

Thunderbolt3 포트 2개	: Thunderbolt3 지원 (최대 40Gb/s)

USB-C 지원 (최대 10Gb/s)

DisplayPort 지원

10Gb Ethernet 포트 2개

추가 연결

타워 외장 상단의 Thunderbolt3 포트 2개

랙 외장 전면의 Thunderbolt3 포트 2개

오디오	: 내장 스피커, 헤드셋 지원하는 3.5mm

입력 기기	: Magic Keyboard with Numeric Keypad

Magic Mouse2

Magic Trackpad2

무선기술

Wi-Fi	: 802.11ac Wi-Fi 무선 네트워크

IEEE 802.11a/b/g/n 호환

Bluetooth	: Bluetooth 5.0 무선 기술

인클로저	: 발판이 장착된 Mac Pro 타워 외장

크기 (W x H x D)	: 218 x 529 x 450mm

무게	: 18kg

Workstation Monitor

기  능

본 기기는 WUXGA해상도로 선명한 표현이 가능하고 유선네트워크 연결을 지원하는 모니터로 다음과 같은 사양에 준한다.

사  양

화면

화면크기	: 24인치

패널	: IPS

해상도	: 1,920 x 1,200

화면비율	: 16:10

밝기	: 350(Min)㏅/㎡

응답속도	: 5ms, 1ms (1ms 모드 ON시)

명암비	: 1,000 : 1

시야각	: 178° x 178°

입력신호

연결단자	: HDMIx1, DP1x1, Headphone-out

일반사항

전력소비	: 30W일반

크기 (H x W x D)	: 464.0mm x 530.8mm x 173mm (Down)

무게	: 4.kg 최소중량

Digital Signal Processor

기  능

본 기기는 리버브 프리셋 기기와 리모트로 다음과 같은 사양에 준한다.

사  양

Reverb Processor

More than 200 Unique reverb presents

Revolutionary new reverb algorithm True Stereo Reverb Process

Classic and new Presents; Halls, Plates, Chambers, Ambient Spaces

12 Parametric Program Parameters

100 User Registers

4 Front panel “Favorites” for quick saves and comparew

Machine selection is a dedicated Machine key in th M10

Hardware Design Features

Dual Dedicated Power Supplies

Custom design toroidal transformer linear supply for analog

High performance switching supply for digital

Separate Digital and Analog modules

non corrosive Stainless Steel chassis and top cover

Milled anodized alumnum front panel, knobs and button caps

Positive feel 2dB stepped analog input level control

MIDI I/O

Digital Section Design Features and Performance

AES 24 Bit Digital I/O

AES single wire 192k supported

Self-clocking to incoming sample rates 44.1k to 192k

6 State of the art dual core Analog Devices DSPs

Analog Section Design Features and Performance

<20 Picoseconds Jitter

Input level adjustable in 2dB steps

Balanced XLR analog I/O

24-bit conversion

Dual D/A

Fully-balanced, DC-coupled analog input and output circuits

Analog Input A/D

Analog Input	: A/D

Dynamic Range	: >116dB, A-Weighted

THD+N	: <0.001%

Frequency Rseponse	: 10Hz – 20kHz ± <0.05dB

CMRR	: >60dB @ ≦ 1kHz

Maximum Input Level	: +24dBu

Minimum Input Level for 0dBFS	: +4dBu

Analog Output D/A

Analog Output	: D/A

Dynamic Range	: >116dB, A-Weighted

THD+N	: <0.001%

Freuqneyc Response	: 10Hz – 20kHz ≦ 0.05dB

Maximum Output	: +24dBu

Remote

Custom milled solid aluminum casing and buttons, fine finished and anodized for an enduring design and classic look.

Controls from 1-8 x M7s.

Connects to the first M7 via R5422 9-pin serial cable, 10 meter cable provided, up to 30 meters that is 480L compatible, simple to install with no practical distance limits, or IP addresses to configure. Longer distances may require an additional power source for the M10.

Simple serial "loop thru" for connecting more M7's. connect to the first and loop to the second, and third etc.

DC Power is supplied from the M7 through the cable, no wall warts, or external supplies.

8 meters, for 4 stereo pairs, metering 4 machines at a time.

Machine selection is a dedicated Machine key in the M10:

Press the machine key to "toggle or step through" for 2 x M7 operation.

Press the machine key and use the log wheel to step through the machines for control of more than than 2 x M7s.

Press the machine key and use the 1-4 keys to directly access any machine, for control of more than 2 x M7s.

Use the "up down keys" to change banks and for metering for control of more than 4 x M7s.

Same clear easy to read display as used in the M7

Same user interface as the M7, with the addition of Machine and Setup keys, so no need to learn something new.

Simultaneous control of the M7 from both the M7s front panel and or the M10 with a lock out.

Setup key for M10's local memory, configuration, and settings.

Maximum Output Level: +24 dBu

Master Compressor

기  능

본 기기는 1U 사이즈의 스테레오 컴프레서로 하나의 전송 케이블에 다수의 노드가 접속되는 기기로 다음과 같은 사양에 준한다.

사  양

ENVIRONMENTAL

Relative Humidity

Operating	: 20 to 80%

Non-opertaing	: 5 to 90%

Max. wet bulb	: 29℃ (non-condensing)

Vibration

Operating	: <0.2G (3-100Hz)

Non-operating, power off	: <0.4G (3-100Hz)

Shock

Operating	: <2G (10ms max.)

Non-operating, power off	: <10G (10ms max.)

Altitude

Operating	: 0 to 3000m (above sea level)

Non-operating, power off	: 0 to 12000m

PERFORMANCE SPECIFICATION

CONDITIONS

Source impedance 50Ω unless otherwise stated.

All measurements are RMS and ard made using a 22Hz to 22kHz filter unless otherwise stated.

NOISE

Input terminated with 50Ω. Compressor switched in and Makeup set for 0dB gain.

- Noise	: <-90dBu

HEADROOM

Headroom is defined at the output level at which THD exceeds 1%

- Headroom : >+28dBu output level, 20Hz to 20kHz at 0dB gain

- Dynamic Range : >118dB

FREQUENCY RESPONSE

Measured reference level at 1kHz. Any gain setting. Source impedance 50Ω

- 20Hz to 20kHz : ±0.2dB (-3dB@100kHz)

COMMON MODE REJECTION RATIO (CMRR)

Input level +20dBu, ground referenced.

- 20Hz to 10kHz : >50dB

THD + NOISE

Gain +0dB, input level +4dBu. Compressor switcheed out.

- 20Hz to 20kHz (80kHz filter) : <0.008%, typically 0.005%

Gain +0dB, input level +20dBu. Compressor switched out.

- 20Hz to 20kHz (80kHz filter)

THD with the compressor switched in is dependent on attack and release times and signal content.

CROSSTALK

Apply +20dBu test tone to either channel input with the other input terminated with 50Ω. Crosstalk is the ratio of level at the output of the test channel and the output of the channels to switch the signal is applied.

- Crosstalk @ 50Hz : <-110dB

- Crosstalk @ 1kHz : <-100dB

IMPEDANCE

Input impedance : 10㏀

Output impedance : 50Ω

PHYSICAL

Dimensions (W x H x D)	: 480 x 44.5 x 350mm

Weight	: 3.3kg

Power	: 23Watts / 29VA

Monitor Controller

기  능

본 기기는 어떠한 음질의 열화도 없는 DAW 기반의 스튜디오 컨트롤러로 다음과 같은 사양에 준한다.

사  양

주파수 응답	: 10Hz ~ 100kHz (±3dB)

입력 임피던스 (발란스)	: 50㏀

입력 임피던스 (언발란스)	: 10㏀ 이상

출력 임피던스	: 600Ω 이하

THD+N	: 0.006%

노이즈 (A-Weighted)	: 80dBu 이상

과부하 입력	: +22dBu

다이나믹 레인지	: 110dB

CMRR	: 70dBu 이상

위상	: -20°@ 20kHz

크로스토크	: -70dB @ 1kHz / 0dBu 이상

크기 (H x W x D)	: 91 x 272 x 220mm

무게	: 2.3kg

Cue System

기  능

본 기기는 표준 CAT5e 케이블을 통해 전송된 16개의 아날로그 아날로그 입력신호를 24비트 디지털 오디오로 전환와 디지털 스테레오 믹서로 다음과 같은 사양에 준한다.

사  양

P16M

Analog Connections

Phones	: 1/4“ TRS, stereo

Line out	: 2 x 1/4“ TS, unbalanced

Ultranet Thru/In	: 2 x RJ45

MIDI in	: 5-pin MIDI connector

Controls

Equalizer – Bass	: ±12dB @ 100Hz, shelving

Equalizer – Mid	: ±12dB @ semi-parametric

Frequency	: 100Hz to 10kHz, adjustable

Treble	: ±12dB @ 10kHz

Output

Limiter	: Ratio ∞ : 1

Level	: -20 to +15dBu (Phone)

Power Supply

Power consumption	: max. 5W

Mains connection	: External power supply or P16I / P16D

Dimensions / Weight

Dimension (W x H x D)	: 257 x 63 x 134mm

Weight	: 0.8kg

P16I

Digital Processing

A/D conversion	: 24-bit, 44.1/48kHz sample rate

Converter type	: 24-bit, delta-sigma

System

Signal	: 16 channels, plus bus-power for P16-M

Latency	: <0.9ms

Frequency response	: 20Hz to 20kHz (+0/-3dB)

Dynamic range	: typical 92dB

Cabling

Connectors	: RJ45

Cables	: Shielded CAT5

Cable length	: max. 75m recommended

Analog Inputs

Inputs	: 16 x 1/4“ TRS, balaced, line-level

Input level	: +4dBu optimal, +22dBu maximal

Input gain	: -10dBV / 0dBu / +4dBu / +22dBu,	adjustable

Gain selector	: 4-position switch (per channel)

Digital Inputs

Optical inputs	: 4 x optical connectors

Input format	: ADAT, 16/20/24-bit, 44.1/48kHz sample	rate, 8channels

Synchronization	: From ADAT input A only (external clock)

Indicators	: 2 x LED’s

Input selection	: Auto select for channels 1-8 / 9-16

Digital Outputs

Connectors	: 6 x RJ45

Power Supply / Voltage (Fuses)	: 220 – 240V, 50/60Hz

Power consumption	: 35W

Dimensions / Weight

Dimension (W x H x D)	: 482 x 44 x 190mm

Weight	: 2.1kg

Console Desk

기  능

워크스테이션과 모니터 및 기타 아웃보드를 실장하기 위한 것으로 조작자의 사용에 편리하도록 기기를 배치하여야 하며 다음과 같은 규격에 준한다.

사  양

재    질	: Steel/Wood

크    기	: W2,350 x H760 x D1,100

이동형 Rack BAY

기  능

본 기기는 19“ 이동형 Rack으로 기기를 실장하기 위한 것으로 다음과 같은 사양에 준한다.

사  양

재    질	: Steel/Wood

크    기	: W558 x H760 x D680

Patch Bay

기  능

본 기기는 오디오 신호를 패치하여 원하는 곳으로 연결하는 기기로 다음과 같은 사양에 준한다.

사  양

48개 잭이 표준으로 제공

1U 높이의 전면 패널

알루미늄 재질

은색 또는 검정색 마감 처리

각 잭 필드 후면에 플라스틱 130mm 코팅 레이싱 바 있음

오디오 소스 및 대상 식별

모노 및 스테레오로 개인의 취향에 맞게 패치 가능

Dimensions (W x H x D) : 483 x 44.4 x 137.6mm

Weight : 3.0kg

Cable #1

기  능

본 기기는 오디오 신호를 전송하는 케이블로 다음과 같은 사양에 준한다.

사  양

Conductor : Details - 12/0.12 A〈T250D＊3〉

Size : 0.135mm2 (#26AWG)

Insulation

Ov. Dia. (mm) : 1.5φ(0.059")

Material : XLPE( Cross-Linked Polyethylene )

Color : Red/Clear

Conductive PVC(mm) : 1.75φ(0.069")

Served Shield : Approx. 95/0.12A

Jacket

Ov. Dia. (mm) : 6.0φ(0.236")

Material : Flexible PVC

Color : Black/Red/Yellow/Green/Blue/Gray

Cable #2

기  능

본 기기는 오디오 신호를 전송하는 2CH 멀티 케이블로 다음과 같은 사양에 준한다.

사  양

STAND VERSION

No. Of Channels : 2ch

Ov. Dia. (approx. mm) : 7.5

Jacket Thickness (Approx. mm) : 1.0

Weight (kg/100m) : 7

Maximum Length available : 506m

CABLE CORE SPECS

Conductor : 30/0.08A (0.15mm2) #26AWG (30×#40AWG)

Insulation : 1.0φ XLPE (Cross Linked Polyethylene) (0.039"φ)

Drain Wire : 7/0.18TA (0.18mm2) #25AWG (7×#33AWG)

Shield : Approx. 60/0.10A Served (spiral ) Shield

Jacket(Covering) : 2.8φ Flexible PVC (0.110"φ)

Identification : See core number identification table

Cable #3

기  능

본 기기는 오디오 신호를 전송하는 8CH 멀티 케이블로 다음과 같은 사양에 준한다.

사  양

STAND VERSION

No. Of Channels : 8ch

Ov. Dia. (approx. mm) : 11.5

Jacket Thickness (Approx. mm) : 1.2

Weight (kg/100m) : 18

Maximum Length available : 506m

CABLE CORE SPECS

Conductor : 30/0.08A (0.15mm2) #26AWG (30×#40AWG)

Insulation : 1.0φ XLPE (Cross Linked Polyethylene) (0.039"φ)

Drain Wire : 7/0.18TA (0.18mm2) #25AWG (7×#33AWG)

Shield : Approx. 60/0.10A Served (spiral ) Shield

Jacket(Covering) : 2.8φ Flexible PVC (0.110"φ)

Identification : See core number identification table

Audio Connector #1

기  능

본 기기는 오디오 케이블을 접속하기 위한 XLR Type 커넥터로 다음과 같은 사양에 준한다.

사  양

Product

Title	: NC3MXX

Connection Type	: XLR

Gender	: male

Electrical

Capacitance between contacts	: ≦4pF

Contact resistance	: ≦3mΩ

Dielectric strength	: 1.5kVdc

Insulation resistance	: >10GΩ (initial)

Rated current per contact	: 16A

Rated voltage	: <50V

Mechanical

Cable O.D.	: 3.5~8.0mm

Insertion force	: ≦20N

Withdrawal force	: ≦20N

Lifetime	: >1000 mating cycles

Wiresize	: max. 2.5㎟, 14AWG

Wiring	: Solder contacts

Locking device	: Latch lock

Material

Boot	: Polyurethan

Contact plating	: 2㎛ Ag

Contacts	: Brass (CuZn39Pb3)

Insert	: Polymide (PA 6.6 30% GR)

Locking element	: Zinc diecast (ZnAl4Cu1)

Shell	: Zinc diecast (ZnAl4Cu1)

Shell plating	: Nickel

Strain relief	: Polyacetal (POM)

Environmental

Flammability	: UL94HB

Standard compliance	: IEC 61076-2-103

Protection class	: IP40

Solderability	: Complies with IEC 68-2-20

Audio Connector #2

기  능

본 기기는 오디오 케이블을 접속하기 위한 XLR Type 커넥터로 다음과 같은 사양에 준한다.

사  양

Product

Title	: NC3FXX

Connection Type	: XLR

Gender	: female

Electrical

Capacitance between contacts	: ≦4pF

Contact resistance	: ≦3mΩ

Dielectric strength	: 1.5kVdc

Insulation resistance	: >10GΩ (initial)

Rated current per contact	: 16A

Rated voltage	: <50V

Mechanical

Cable O.D.	: 3.5~8.0mm

Insertion force	: ≦20N

Withdrawal force	: ≦20N

Lifetime	: >1000 mating cycles

Wiresize	: max. 2.5㎟, 14AWG

Locking device	: Latch lock

Material

Boot	: Polyurethan

Contact plating	: 2㎛ Ag

Contacts	: Bronze (CuSn8)

Insert	: Polymide (PA 6.6 30% GR)

Locking element	: Zinc diecast (ZnAl4Cu1) / Ck67 (spring)

Shell	: Zinc diecast (ZnAl4Cu1)

Shell plating	: Nickel

Strain relief	: Polyacetal (POM)

Environmental

Flammability	: UL94HB

Standard compliance	: IEC 61076-2-103

Protection class	: IP40

Solderability	: Complies with IEC 68-2-20

Audio Connector #3

기  능

본 기기는 오디오 케이블을 접속하기 위한 Plug Type 커넥터로 다음과 같은 사양에 준한다.

사  양

Product

Title	: NP3X

Connection Type	: Plug

Gender	: male

Electrical

Contact resistance	: depends on mating connector mΩ

Dielectric strength	: 1kVdc

Insulation resistance	: >2GΩ (initial)

Rated current per contact	: depends on mating connector A

Rated voltage	: <50V

Mechanical

Cable O.D.	: 4~7mm

Lifetime	: >1000 mating cycles

Wiresize	: max. 1㎟, 18AWG

Wiring	: Solder contacts

Material

Bushing	: Polyacetal (POM) + PU

Contact plating	: 2㎛ Ni (Su)

Contacts	: Brass (CuZn39Pb3)

Insert	: Polymide (PA 6.6 30% GR)

Shell	: Zinc diecast (ZnAl4Cu1)

Shell plating	: Nickel

Strain relief	: Polyacetal (POM)

Environmental

Standard compliance	: IEC 60603-11 / EIA RS-453

Solderability	: Complies with IEC 68-2-20

Audio Connector #4

기  능

본 기기는 오디오 케이블을 접속하기 위한 D-sub 25-pin Type 커넥터로 다음과 같은 사양에 준한다.

사  양

Materials and Platings

Shells	: Steel, tin over nickel plating

Insulator	: Glass-filled thermoplastic, UL 94V-0

Contacts	: Brass, selected gold in mating area;

2.54㎛ min. tin on termination area over

1.27㎛ min. nickel

Rear insert	: Brass, 2.54㎛ min. nickel plated

Screwlock	: Brass, 2.54㎛ min. nickel plated

Electrical Data

Current rating	: Standard Density 5A

High Density 3A

Voltage rating	: 250V AC/rms 50Hz

Withstanding voltage	: 1000V AC/rms 50Hz for one minute

Insulation resistance	: 1000㏁ at 500V DC

Contact resistance	: 20mΩ max

Mechanical Data

Single contact insertion force	: 0.54kg max

Single contact withdrawal force	: SD 0.06kg min

HD 0.02kg min

19.  System Install & Setting / 운영교육

1) 발주처 담당자 입회 아래 교육 및 세팅을 실시하여야 한다.

2) 계약자는 장비 셋팅 후 관리 및 운영에 대한 교육을 10회 실시한다. (대상자 추후 통보)

3) 원활한 운영을 위하여 사용자의 필요에 따라서 추가 교육을 요청 할 수 있다.

3. 특별사항

1) 설치 및 셋팅을 위해 사전협의를 실시하여 발주처의 의견을 충분히 반영하도록 한다.

2) 국내 정식 수입원을 통해 납품된 장비여야 하며 공급자 증명원 및 기술지원 확약서를 제출해야

한다.

3) 기존 시스템을 파악하고 신규 시스템과 호환이 가능하도록 셋팅해야 한다.(계획서 제출)

4) 모든 제작품은 CAD 도면을 사전에 작성하여 입찰 시 제출하여야 한다.

5) 시스템 구성도를 작성하여 입찰 시 제출하여야 한다.

4. 사후관리 및 검수

1) 계약자는 수요기관으로부터 A/S 요청을 받은 경우, 48시간이내에 A/S를 대응 하여야 한다.

2) 제품보증 및 무상하자보증 기간은 2년으로 한다.

3) 납품하는 모든 H/W 및 S/W는 물품 규격서를 100% 만족시키는 정품, 완제품으로 공급하여야 하며,

주요 구성품 · 부품 또한 제조사의 정품만을 사용하여야 한다.

4) 물품 규격 확인은 “규격서”에 따르며, 제품별 내역 및 사양에 대하여 각 제품별로 성능 및 품      질을 증명할 수 있는 자료를 제출해야 한다.

5) 제품규격과 상이한 규격의 제품을 납품할 경우, 또한 발주처가 요구한 검수 서류를 기한 내에

제출 하지 못한 경우, 발주처는 계약을 파기 할 수 있다.

6) 납품완료는 발주처 담당자의 검수 확인에 의한다.